Owsik11.

1. Zmienic subscirbe i channel
2. On tu ma konsumowac ten event!!
3. Czyli adapter musi wysyłać to <-zmiana kodu w glownym
4. Musi wysłać informacje pozniej do light, używając metody put
5. Port ustawic sobie na 5001?
6. Wysylanie z adaptera!

Different threads! – jeden do wysylania danych, drugi do flaska!

Nazwy w thing descriptor i w agent config musza się zgadzac!

Zaczac nowy watek w stacji pogodowej, żeby ciagle wysyłała!

Def\_property\_change ->to jest wyslanie do lamp (czyli u mnie będzie to samo, wywlowane poprzez przychodzacy event!!)